2026年抚顺新宾县第三季度生活饮用水末梢水

卫生监测情况

为贯彻落实《水污染防治行动计划》要求，在全县范围内选定了46个监测点（5个为城市末梢水，其中26个为出厂水；36个为农村末梢水）。现公示部分主要指标（微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等）和水质非常规指标（氨氮）的检测结果，以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）对此次监测结果进行评价。市政供水末梢水水样合格率为100%，农村集中供水水样合格率为100%。 
附表  新宾饮用水部分主要指标达标情况
	序号
	指标
	城市末梢水

总例数（份）
	城市末梢水达标数（份）
	达标率
	农村末梢水

总例数（份）
	农村末梢水达标数（份）
	达标率

	1
	总大肠菌数
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	2
	菌落总数
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	3
	色度
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	4
	浑浊度
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	5
	肉眼可见物
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	6
	PH
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	7
	砷
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	8
	铅
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	9
	总硬度
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	10
	耗氧量
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	11
	氨氮
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%

	12
	消毒剂指标
	5
	5
	100%
	36
	36
	100%
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